第二章  招标项目要求及采购需求
1. 招标项目、标段（包）划分、投标报价
1.1招标项目名称：安阳市殷都区公路事业发展中心安阳市殷都区西部辖区交通安全设施三年期维护项目
1.2 标段（包）划分及其交付（实施）期交付（实施）地点：本次招标项目划分为1

个标段（包）。

	标段（包）一览表

	项目名称
	标段（包）名称
	标段（包）内容（范围）
	合同履行期限
（交付<实施>期）
	交付（实施）地点

	安阳市殷都区公路事业发展中心安阳市殷都区西部辖区交通安全设施三年期维护项目
	同项目名称
	见“第二章第2条：标段（包）内容（范围）及具体采购需求”
	(招标公告1.6所述期限)内
	殷都区行政区域内的国省干线、县乡道路、村镇平交路口、城市连接线及交通电警、信号灯、监控、测速卡口等点位为主；详见招标文件


1.3 投标报价（价格构成）
1.3.1 投标人的投标报价应为达到服务要求下的三年服务完工价，包括人工费、技术服务费、相关税费、材料设施费、交通费、车辆油耗及维修费、电费、网络电路费、前端设备故障维修或更换费、知识产权（如有）、保险（如需）、所涉货物包装、技术服务费等与招标项目（标段<包>）相关的、必须的款项及费用（包括未列明而完成交验所必须的所有费用、材料、工具、设施）。中标价格在中标合同范围内固定不变。
1.3.2投标报价为一次性报价，报价时间截止后对投标报价的任何承诺、修改，除法定修正或招标文件规定修正情形外，评标委员会将不予考虑。
1.3.3 如投标人的投标报价未超过预算金额（见招标公告1.4）的供应商不足三家的，该标段（包）做废标处理。
1.3.4 遵循第三章投标人须知3.7.5项规定。
2. 标段（包）内容（范围）及具体采购需求
2.1采购标的需实现的功能或者目标，标段（包）总体范围： 

按时保质高效满足采购人正常工作需要。

中标人负责维护范围内道路热熔标线施划、道路指示标志及立杆安装、交通电警设备全年供电运营、前端设备检修与更换、交通运行数据上传与网络维护、平交路口交通安全安防设施维护安装、智慧交警机房运行维护及相应的人员、车辆、物资保障等。
2.2 项目落实的政府采购政策（法规标准条款）
2.2.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理后，对本次采购产品属于“节能产品政府采购品目清单”中强制采购品目的，投标产品应当具有相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内），投标文件中应当提供相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内）。
属于政府强制采购品目、而未按要求提供相应资料的，为无效投标。
2.2.2 同等条件下，获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品优先采购。(认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内。)
2.2.3本次采购产品如有列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，该产品应当按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》要求进行安全认证或安全检测、或已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（应处于有效期内）。

2.2.4计算机产品须预装正版操作系统软件。
2.2.5 本次采购不允许进口产品参加。
2.2.6如允许采购进口产品的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
2.2.7 促进中小企业发展扶持政策：见第四章“评标办法”第4条。
2.2.8促进残疾人就业、支持监狱企业发展：见第四章“评标办法”第4条。
2.2.9 所供产品有商品包装的应当使用绿色包装。所供产品有其他环保政策要求的，应符合相关环保法律政策要求。
2.2.10 支持绿色建筑、绿色建材，支持使用低VOCs含量涂料和胶黏剂，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等；同等条件下，优先采购。

2.2.11 执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》。
2.3采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
（一）适用标准与规范

本项目施工作业、设备安装、材料选用及质量验收须严格执行国家、行业现行有效的相关标准与规范，包括但不限于：

1.《道路交通标志和标线　第3部分：道路交通标线》（GB 5768.3-2025）、《道路交通标志和标线　第1部分：总则》（GB 5768.1-2025）；

2.《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2024）；

3.《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）；

4.《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）；

5.《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；

6.其他与本项目相关的国家、行业标准及采购人现行管理制度。

上述标准如有更新，按现行最新有效版本执行。

（二）除上述要求外投标人所投服务（及所涉货物材料设施）应符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，投标服务（及所涉货物材料设施）不应与第三方存在知识产权权属问题；投标人应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善服务（及所涉货物材料设施）及技术要求未尽事宜，不得以招标文件未列明事项为由，来降低投标服务（及所涉货物材料设施）的质量。
2.4标段（包）内容（具体范围、数量），具体服务（技术）要求（采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等）
一、项目概况
本项目为安阳市殷都区公路事业发展中心安阳市殷都区西部辖区交通安全设施三年期维护项目，主要服务内容涵盖道路热熔标线施划、道路指示标志及立杆安装、交通电警设备全年供电运营、前端设备检修与更换、交通运行数据上传与网络维护、平交路口交通安全安防设施维护安装、智慧交警机房运行维护及相应的人员、车辆、物资保障等。项目服务期内需实现对殷都区辖区内交通管理设施的常态化巡检、日常维护、应急抢修与数据保障全覆盖，确保各类交通设施全年稳定、可靠、安全运行。
维护范围以殷都区行政区域内的国省干线、县乡道路、村镇平交路口、城市连接线及交通电警、信号灯、监控、测速卡口等点位为主，具体以附件《安阳市殷都区公路中心交通系统维护项目一览表》及附表明细为准。本项目采取“专业队伍、常态巡检、及时抢修、数据兜底”的维护服务模式，通过驻点值勤与巡回作业相结合，建立覆盖全辖区的交通设施维护保障体系。

主要服务项目一览表
安阳市殷都区公路中心交通系统维护项目一览表
	序号
	维护内容分类
	维护内容（概述）
	单位
	约数量
	备注

	1
	道路热熔标线施划
	热熔标线，普通型
	平方
	21500
	根据实际道路情况，按采购人要求施划。

	2
	道路指示标志及立杆安装
	道路指示牌约2450*640mm；指示牌立杆6米新立杆，3米横臂
	套
	47
	以国、省道缺少统计。含基础（挖坑、浇筑、协调）

	3
	交通电警设备全年供电运营
	124个点位
	年
	1
	详见附表一电警设备用电一览表、附表二124个路口点位维护设备明细一览表

	4
	前端设备检修与更换
	日常巡检、定期保养已知前端设备故障维修或更换
	项
	1
	1. 日常巡检、定期保养、故障抢修、系统运维
2.采购人原有视频存储设备维修、更换（第一年至少更换七套视频存储设备）

	5
	交通运行数据上传与网络维护
	设备上传网络通讯
	条/年
	89
	详见附表三108个所需网络点位清单

	6
	平交路口交通安全安防设施维护安装
	平交道路安防设施安装
	个/路口
	96
	详见附表四平交路口安防设施一览表

	7
	智慧交警机房供电运行维护
	智慧交警机房日常维护、智慧交警机房电费
	项
	1
	详见附表五智慧交警机房用电统计一览表、附表六智慧交警机房日常维护人员一览表

	注：1、以上内容为一年的服务要求，本项目服务期共三年，投标报价应为三年的总服务费用。

为完成本次服务内容，投标人应按要求配备相应人员及设备，满足采购人的运维管理与应急响应要求，进行安全生产与文明施工，并保质保量完成。

3、本次服务技术要求中的“量”及附件清单中的“数据”均为目前现有情况，具体服务实施，以实际情况为准。


服务总体原则

1、全天候保障：对电警、信号、机房等关键系统实行全年365天不间断供电与运行保障，任何时段不得出现无人值守、响应不及时的情形。

2、预防为主、防治结合：坚持日常巡检与计划保养相结合，变被动抢修为主动预防，将故障消除在萌芽状态。
3、快速响应：建立分级响应机制，明确各环节响应时限，确保故障及时受理、及时处置、及时恢复。
4、规范作业：所有作业按标准流程执行，作业记录、台账、资料完整可追溯。
5、安全文明：严格遵守安全生产法律法规和采购人管理制度，杜绝安全责任事故。

四、服务具体要求

（一）道路热熔标线施划

1、施划范围与数量

在采购人指定的国省干线公路及重点道路施划普通型道路热熔标线约21500㎡，主要包括车道分界线、中心线、边缘线、停止线、人行横道线、导向箭头等。具体施划位置和数量以采购人现场指定及清单为准，实际施划面积据实计量结算。

2、材料要求

（1）热熔标线涂料应符合《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）中热熔型涂料的有关规定，采用普通型热熔涂料，颜色以白色、黄色为主，涂料应具备良好的耐磨性、抗污性、附着力和耐候性。

（2）所用涂料、玻璃珠等原材料进场时应提供出厂合格证、检验报告，并经采购人核验认可后方可使用。

3、施划工艺要求

（1）施划前对原路面进行清扫、除尘、除油污，保证路面干燥、清洁；对磨损严重、模糊不清的旧标线，应按要求先行清除或覆盖处理，确保新旧标线衔接平顺、线形连续。

（2）采用机械方式热熔施划，涂料加热温度、施划厚度、线形顺直度、边缘整齐度应满足标准要求；普通型热熔标线干膜厚度一般为1.5mm～2.0mm，不得低于标准下限。

（3）标线应线形流畅、边缘整齐、色泽均匀，无明显气泡、裂纹、起皮、露底等缺陷；反光性能良好，夜间清晰可辨。

（4）施划作业应避开交通高峰时段，合理安排作业区交通组织，规范设置警示标志，保障施工作业及过往车辆、行人安全。

4、质量验收

标线施划完成后，按《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2024）进行自检，检测项目包括标线厚度、逆反射亮度系数、附着性、线形及外观质量等，自检合格后报采购人验收。验收不合格的部位，中标人应无偿返工直至合格。

道路指示标志及立杆安装

1、指示牌制作要求

指示牌规格约为2450mm×640mm，共47块；牌面采用3mm厚铝板，表面经除油、清洗、磷化处理后，粘贴或印刷符合《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）要求的反光膜。反光膜等级、颜色、图案、文字应符合《道路交通标志和标线》（GB 5768系列）及公安交通管理部门审核确认的版面要求。

牌面应平整、无划痕、无气泡、无翘曲，反光膜粘贴牢固，图案、文字清晰、位置准确；标志内容、版面尺寸须经采购人审核确认后方可批量制作。

2、立杆及横梁要求

（1）立杆采用热镀锌八棱杆，规格为Φ240mm×Φ180mm、壁厚4.5mm、杆高6m；横梁采用热镀锌钢管，规格为Φ140mm×Φ100mm、壁厚4.5mm、长3m，共47根。
（2）底座法兰规格为Φ420mm、厚度12mm；立杆、横梁、法兰均须热镀锌处理，镀锌层均匀、无漏镀、无起皮，防腐性能满足户外长期使用要求。
（3）预埋钢筋笼规格为Φ320mm×6根×M20×1000mm，材质及加工应符合设计要求。
3、基础施工要求

（1）基础开挖尺寸为1.6m×1.6m×1.8m，开挖前应与地下管线、电力、通信等相关单位协调确认，避免损坏既有设施；基坑应设置安全围挡和警示标志。

（2）基础浇筑采用C30混凝土，按规范分层浇筑、振捣密实；预埋钢筋笼、地脚螺栓的位置、垂直度、标高应精确控制，混凝土养护期不少于设计及规范要求，养护期间做好成品保护。

（3）基础施工涉及道路挖掘的，应按规定办理相关手续，施工完成后及时恢复路面及绿化、边沟等既有设施。

4、安装要求

（1）立杆、横梁、指示牌采用螺栓连接，安装牢固、平整、垂直，横梁水平，牌面朝向正确、高度统一，符合《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）有关净空和视认的要求。

（2）所有连接件、紧固件须做防锈处理并采取防盗措施；安装完成后对立杆垂直度、牌面净空、牢固度进行检验，并复核标志视认效果。

（3）安装作业严格执行高处作业安全规程，作业人员佩戴安全帽、安全带，作业区设置警示和交通疏导设施。

（三）交通电警设备全年供电运营

1、供电范围与保障

对殷都区范围内约124个交通电警点位（含信号灯、摄像机、球机、补光灯、爆闪灯、雷达等前端设备，具体以附表所列点位及设备明细为准）实行全年365天不间断供电运营保障，确保各点位供电连续、稳定、可靠。

供电保障要求

   （1）建立供电台账，逐点位登记供电方式、电源来源、计量表具及负荷情况，定期核查，确保供用电关系清晰、计量准确。

（2）定期对供电线路、配电箱（柜）、断路器、漏电保护装置、接地装置等进行巡检，及时消除线路老化、破损、短路、过载等隐患；对因停电、故障导致的断电，应在规定时限内查明原因并恢复供电。

（3）对雷雨、大风、高温、严寒等恶劣天气加强巡护，做好供电设施防雷、防水、防潮、防晒等防护措施。

3、用电计量与电费
（1）各点位用电量按实际计量核算，计量表具由采购人会同中标人共同抄表确认；用电损耗按3%损耗率综合考虑。

（2）全年用电费用按实际用电量及合同约定的电费标准据实结算，中标人应配合采购人做好电费核对、缴纳及相关票据整理工作。

4、供电设施维护

对供电相关的基础设施（杆件、线缆、配电箱、防雷接地等）进行日常维护和保养，发现损坏及时修复，确保供电安全，杜绝因供电设施缺陷引发设备损坏或安全事故。

前端设备检修与更换

1、日常巡检

（1）对辖区内电警、信号、卡口、球机、补光灯、爆闪灯、雷达等前端设备实行常态化巡检，巡检内容包括设备运行状态、图像清晰度、镜头清洁、补光效果、杆件线缆、设备箱体、防雷接地、供电状况等。

（2）制定巡检计划，明确巡检周期（日常巡查、每周抽检、每月全面巡检等），对重点点位加密巡检；巡检结果记录归档，形成巡检台账。

2、定期保养

按规定周期对设备进行清洁、除尘、紧固、润滑、调试等保养工作，及时更换老化、劣化部件，保持设备良好工作状态；对摄像机进行焦距、角度、参数校准，确保成像及抓拍质量。

3、故障响应与抢修

建立故障报修受理机制，设立24小时服务电话，接收采购人及相关部门故障反馈。

制定分级响应时限：一般故障（如设备离线、图像异常等）响应时间不超过2小时，修复时间不超过24小时；重大故障（如停电、大面积离线、系统瘫痪等）立即响应，抢修人员第一时间赶赴现场，原则上4小时内恢复；因特殊原因无法按期修复的，应说明原因并采取临时措施。

抢修作业应安全规范，现场设置警示标志，作业完毕清理现场，并填写故障处理记录。
设备更换

对现场检修无法修复的故障设备，按规范流程进行整机更换、调试复位，确保恢复正常运行，保障整体系统稳定可用。

对殷都区辖区内已排查发现的前端各类设备故障（含七套视频存储设备更换），按要求及时处理，及时进行现场检修、故障排查、部件维修；无法修复的设备按规范流程整机更换、调试复位，确保前端设备恢复正常运行，保障整体系统稳定可用；所更换设备必须与原有系统平稳对接，前端设备除设备已经退市可向采购人申请更换型号外，其余设备均需按照原有设备型号及性能参数提供，并确保系统正常运行。更换的设备产权归采购人所有。
更换下来的旧设备统一交采购人处理，中标人不得擅自处置。

现有主要设备清单/待维护、更换主要设备清单
	现有设备

名称
	现有设备详细参数

	信号灯控制器
	单点自适应控制：支持
相位：支持不少于64个相位（主相位+跟随相位） 
RS-232接口：≥2
RS-485接口：≥2
灯控板数量：≥4
无线遥控器：支持
网口：不少于1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
USB接口：≥1个USB接口
灯控输出路数：≥44，最大可扩展至55路
串口：支持
GPS/北斗：支持北斗/GPS双模，可软件禁用GPS。
外部输入：支持≥8路行人按钮输入 
供电：AC220V±44V，50Hz±2Hz
额定功率：≤35W
防护等级：≥IP65
单通道最大驱动功率：≤800W
工作温湿度：-40℃～+70℃，＜95%@40℃，无凝结
绝缘强度：大于700MΩ
●相域控制:信号机支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制。

●本地可自定义组合逻辑控制:支持参与运算的数据有相位状态、控制状态、控制模式、检测器状态、交通流统计数据;支持各数据的与、或、非运算，交通流统计数据支持比较运算(大于、小于、等于、大于等于、小于等于);支持执行的控制动作有切换方案、延长相位、修改控制模式、插入/取消相位、执行时钟同步、故障检测启动/关闭、修改信号机运行参数。

	信号灯检测器
	≥16路信号灯交流信号输入接口
≥4个RS485输出接口
≥1路100M网口输出
≥1个5VDC输出接口
≥5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式
≥16路交通灯状态指示
检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠
输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施
实时输出交通灯信号状态
工作温度：温度-30℃~70℃
工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结
电源：AC220V±10%
功耗：＜5W
●支持通过配置工具设置22路红绿灯信号输入通断检测参数，并可配置关联摄像机通道。
●支持通过配置工具设置的摄像机登录IP地址、端口号、用户名和密码等参数，至少支持20路摄像机。           

	900万电警抓拍单元
	传感器类型：≥1”
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
视频分辨率：≥4096(H) × 2160(V)
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：≥25fps
多码流：支持3码流：
抓拍图片格式：JPEG
抓拍图片分辨率：≥4096(H) × 2160(V)
存储功能：TF, USB
光圈类型：手动光圈 
通讯接口：≥3个RS-485接口，≥1个RS-232接口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输入：不少于1个触发/报警输入
触发输出：不少于7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停车、绿灯停车、违章掉头、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、禁摩托车）、不礼让行人、闯绿灯、加塞、未戴头盔、占用机动车道等违法行为
机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌；
车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
车辆品牌识别 
工作温度：-30℃~70℃
工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结
电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz
功耗：Max. 20 W
●支持联动热成像相机测温功能,每过一辆大货车抓拍机进行检测抓拍，并发送指令给2台联动测温相机进行测温和抓拍,抓拍机和测温相机图片可发送到终端进行图片合成,支持在终端进行温度阈值判断和过滤,实现大货车车辆超温预警。

●支持配置开启码流智能编码模式,通过算法识别画面中的关键目标,对高价值目标保留高清细节,重复背景信息进行超高压缩,降低码率功能,目标时间占有率低于50%时,码率可降低不少于50%,降低视频码流存储压力。    

	900万环保卡口抓拍单元
	传感器类型：≥1”
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
视频分辨率：≥4096(H) × 2160(V)
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：≥25fps
多码流：支持3码流：
抓拍图片格式：JPEG
抓拍图片分辨率：≥4096(H) × 2160(V)
存储功能：TF, USB
镜头规格：25mm
通讯接口：≥3个RS-485接口，≥1个RS-232接口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输入：不少于1个触发/报警输入
触发输出：不少于7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为
机动车：车牌识别：民用车牌，2012式车牌，新能源车牌；
车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
车辆品牌识别
非机动车：车型识别、特征识别
行人：人体识别、特征识别 
整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
工作温度：-30℃~70℃
工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结
电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz
功耗：Max. 20 W
●外接鱼眼相机联动功能检查：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）。
●外接雷达功能检查：支持外接多目标检测雷达，可实现雷达视频融合检测，可输出目标编号、车型和雷达速度、位置等信息

	500万电警抓拍单元
	传感器类型：≥2/3” 
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
视频分辨率：≥2448(H) × 2048(V)
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：≥25fps
多码流：支持3码流：
抓拍图片格式：JPEG
抓拍图片分辨率：≥2448(H) × 2048(V)
存储功能：TF, USB
镜头规格：16mm或25mm
通讯接口：≥3个RS-485接口，≥1个RS-232接口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输入：不少于1个触发/报警输入
触发输出：不少于7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停车、绿灯停车、违章掉头、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、禁摩托车）、闯绿灯、加塞、未戴头盔、占用机动车道等违法行为
机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌；
车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
车辆品牌，子品牌识别 
整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，IP54单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
工作温度：-30℃~70℃
工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结
电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz
功耗：Max. 20 W
●网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms。
●支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片； 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%。    

	500万环保卡口抓拍单元
	传感器类型：≥2/3” 
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
视频分辨率：≥2448(H) × 2048(V)
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：≥25fps
多码流：支持3码流：
抓拍图片格式：JPEG
抓拍图片分辨率：≥2448(H) × 2048(V)
存储功能：TF, USB
镜头规格：25mm
光圈类型：手动光圈 
通讯接口：≥3个RS-485接口，≥1个RS-232接口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 
触发输入：≥1个触发/报警输入
触发输出：不少于7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为
机动车：车牌识别：民用车牌，2012式车牌，新能源车牌；
车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
车辆品牌，子品牌识别
非机动车：车型识别、特征识别
行人：人体识别、人脸识别、特征识别 
整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
工作温度：-30℃~70℃
工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结
电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz
功耗：Max. 20 W
●支持将检测结果推送到关联的手环并显示；如检测到行人，手环显示普通行人；如检测到二轮车，手环显示二轮车；检测到穿反光衣行人，手环显示工作人员。
●车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。                  


交通运行数据上传与网络维护

网络传输保障

保障殷都区范围内约89条交通电警点位网络电路（含专线、光纤、无线等方式，具体以附表所列网络点位清单为准）全年稳定运行，确保前端设备视频、图片、抓拍数据等能够实时、稳定上传。

定期对网络设备、光缆线路、传输通道进行巡检、测试，监测网络在线率、丢包率、时延等指标；网络故障应及时排查、抢修，保障网络传输畅通。
2、运行数据管理
（1）负责全区电警点位全年运行数据的采集、归集、校验、录入及终端同步工作，确保数据完整、准确、实时归档，保障电警点位数据全年不间断上传及后台正常调取使用。 

（2）数据归集应遵循统一规范，按时、规范上传至采购人指定的服务器终端；建立数据校验机制，对异常、缺失、重复数据进行核查、补录，确保数据质量。

（3）做好数据备份与安全管理，防止数据丢失、篡改、泄露；涉密数据及敏感信息严格保密，未经采购人书面同意不得向第三方提供。

3、数据安全与保密

（1）中标人应建立健全数据安全管理制度，落实数据安全责任，明确专人负责数据管理。

（2）数据使用、存储、传输应遵守国家网络安全和数据安全法律法规及采购人管理制度，不得将运行数据用于合同约定以外的用途。
（六）平交路口交通安全安防设施维护安装

1、设施范围

对殷都区区域内平交路口（含国省道沿线、主次干道交叉口、村镇平交路口等，共96个路口，具体以附表所列清单为准）维护安装交通安全安防设施，重点覆盖路口视线盲区、主次干道交叉口、村镇平交路口等关键点位，规范布设安装、固定调试到位，强化路口车辆、行人通行警示提醒，降低交叉路口交通安全隐患，完善辖区道路安防防护体系。

2、现有主要设施规格
太阳能爆闪灯：杆高2m，采用太阳能供电、LED灯珠，具备自动光控、夜间频闪警示功能，安装牢固、位置合理、警示效果明显。

警示柱：高度100cm、直径114mm、法兰宽度16cm，采用防撞、反光性能良好的材质，表面粘贴反光膜，安装稳固、醒目。

其他包含在区域内的交通安全安防设施设备等。
3、安装要求
设施布设位置应符合《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）及交通管理部门要求，避开视距遮挡，确保警示效果；布设点位须经采购人确认。

安装基础牢固、立杆垂直、法兰固定可靠，爆闪灯朝向合理、工作正常；警示柱排列规整、间距均匀、反光面朝向来车方向。
安装作业设置临时交通警示，保障施工安全；安装完成后进行功能调试，确保爆闪灯正常频闪、警示柱稳固，并组织验收交付。

4、维护管理
对已安装设施进行定期巡检维护，及时清洁、紧固、更换损坏或失效的爆闪灯、警示柱及电池、灯珠等部件，确保设施长期完好、警示功能持续有效；对因交通事故、恶劣天气等损坏的设施及时修复或更换。

智慧交警机房运行维护

供电运营保障

对智慧交警机房实行全年365天不间断供电运营保障，确保机房各类设备持续稳定运行；配置必要的UPS等应急电源，保障市电停电时关键设备不间断供电；定期检测机房配电、接地、防雷设施。

设备维护

对机房内网络存储服务器、平台服务器、云结构化服务器、业务交换网关、交换机、硬盘录像机、空调、电脑、照明及取暖设备等进行日常维护，具体设备及参数详见附表；定期检查设备运行状态、散热、除尘，保障设备运行环境温湿度适宜；对设备故障及时排查修复。

人员值守

安排1名维护人员在智慧交警用房（机房）值勤维护，负责机房日常值守、设备巡查、运行监控及故障处理；值守人员应具备相应专业技能，熟悉机房设备操作与维护。

机房环境与安全

保持机房整洁、通风良好，做好防火、防水、防盗、防尘、防静电措施；规范用电，杜绝私拉乱接；配置消防器材，定期检查；重要操作记录留痕，便于追溯。

五、人员与车辆工具设备配置要求

（一）人员配置

1、中标人应为本项目配置专职运维团队，其中项目经理1名，维修工程师（技术负责人）1名，负责技术兜底、方案制定及疑难故障处置；技术员7名，负责落地执行、巡检、维护、抢修等工作，可满足全年常态化巡检、日常维护及应急抢修全覆盖需求。

2、中标人项目服务人员名单及资质报采购人备案，未经采购人同意不得随意更换。

3、项目维修服务时，项目人员需具有人身意外伤害保险等，保障作业安全。

（二）车辆及工具设备配置

1、中标人配置2台工程车用于分流作业（工程车、登高车各1辆），满足常态化巡检、日常维护及应急抢修需要；车辆手续齐全、车况良好，并办理车辆保险。投标文件中提供承诺函。
2、中标人配备必要的作业工具、检测仪器、备品备件、安全防护用品（安全帽、安全带、警示锥筒、警示标志等），确保作业顺利、安全。投标文件中提供承诺函。
3、车辆使用及油耗、保险、维修等费用包含在合同价款内，由中标人自行承担。
六、运维管理与应急响应

（一）管理制度

中标人应建立健全项目运维管理制度，包括但不限于巡检制度、故障报修与处理制度、值班制度、台账管理制度、安全生产制度、人员管理制度等，报采购人备案并严格执行。      

巡检与台账

建立完整、规范的运维台账，如实记录巡检、保养、维修、更换、抢修、数据上传等情况，定期向采购人报送；台账资料作为履约考核和费用结算的依据。
（三）应急响应

1、制定项目应急预案（含停电、恶劣天气、重大故障、突发事故等情形），明确应急组织、处置流程、响应时限和物资保障，并定期组织演练。
2、重大节假日、重要活动、恶劣天气等关键时期，加强值守和巡查，确保系统运行安全。
（四）备品备件

根据设备状况合理储备备品备件，保障故障及时更换；对重要设备应保障替换货源。
安全生产与文明施工

安全生产

严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，落实安全生产主体责任，制定安全操作规程，开展安全教育培训和安全交底。

涉及路面作业、高处作业、带电作业、道路施工的，严格按规程设置安全警示和防护设施，作业人员正确佩戴劳动防护用品。

严禁违章指挥、违章作业；发生安全事故按规定报告和处理，不得隐瞒。

（二）文明施工

1、施工及维护作业保持现场整洁，材料堆放有序，作业完毕及时清理现场、恢复设施。
2、减少对交通和周边环境的影响，合理安排作业时段；对施工损坏的路面、绿化、设施及时修复。
3、文明服务，规范用语，妥善处理与群众及相关单位的关系。
质量要求、考核与验收
质量目标

电警、信号等前端设备完好率不低于95%，在线率不低于95%；

数据上传及时、准确、完整，上传率达到合同约定要求；

标线、指示牌、安防设施等工程质量一次验收合格率100%；

全年无重大安全责任事故。

考核

采购人按季度或按约定周期对中标人服务质量进行考核，考核内容包括设备完好率、在线率、数据上传情况、故障响应与修复及时性、台账资料、安全生产等；考核结果与费用支付挂钩。
验收

1、单项工程（标线、指示牌、安防设施等）完成后按相关标准组织验收，验收合格后方可结算；
2、服务期满后进行整体履约验收，依据合同、技术要求及考核记录综合评价。
九、其他要求

（一）中标人应服从采购人及相关部门管理，积极配合各类检查、考核和专项工作。
（二）涉及地下管线、占用道路等事项，经采购人同意后，由中标人按规定办理相关手续，费用包含在报价中。
（三）本技术要求中涉及的设备、点位数量、规格等如与现场实际存在出入，以采购人确认的现场情况及清单为准，据实调整。
（三）附表一至附表六作为本技术要求的组成部分，与本技术要求正文具有同等效力。
技术要求附件：

附表一

殷都区交通电警设备用电一览表

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1 
	信号灯
	组
	369 

	2 
	摄像头500万、900万
	台
	783 

	3 
	球机
	台
	8 

	4 
	补光灯
	台
	732 

	5 
	爆闪灯
	台
	781 

	6 
	雷达
	台
	40 


备注：1、用电量按3%损耗率考虑，最终以实际损耗为准。
2、投标人应充分考虑用电情况，最终电量，以实际为准。
附表二
安阳市殷都区交通电警124个路口点位维护设备明细一览表

	序号
	道路名称
	点位名称

	1
	301省道
	301省道与南京线（梁布大营）交叉口十字口

	2
	
	301省道与107国道交叉口

	3
	
	301省道与安曹线交叉口

	4
	
	301省道与018县道（郭家屯）交叉口

	5
	
	301省道与林清线交叉口

	6
	
	301省道与张显屯村村道交叉口

	7
	
	301省道与狄清线交叉口

	8
	
	301省道与张家洼村村道交叉口

	9
	
	301省道与018县道（英烈）交叉口

	10
	
	301省道与众乐村村道交叉口

	11
	
	301省道与中轴线交叉口

	12
	
	301省道与孟蒋路交叉口

	13
	
	301省道与孟村路交叉口

	14
	
	301省道与伦掌商贸路交叉口

	15
	
	301省道与林清线（西柏涧）交叉口

	16
	
	301省道与西柏涧村道交叉口

	17
	
	301省道与铜水快速路交叉口

	18
	老安姚路
	安姚路与翟曲线交叉口

	19
	新安姚路
	S303漳南灌渠桥交叉口

	20
	303省道
	303省道与翟曲线（东彪涧）交叉口

	21
	
	303省道与西彪涧村村道交叉口

	22
	
	303省道与绕城高速交叉口

	23
	
	303省道与翟曲线（上营村）交叉口

	24
	
	303省道与下营村村道交叉口

	25
	
	303省道与下营村（西）村道交叉口

	26
	
	303省道与何坟村村道交叉口

	27
	
	303省道与小坟村村道交叉口

	28
	
	303省道与中轴线交叉口

	29
	
	303省道与李家庄村村道交叉口

	30
	
	303省道与孟蒋路交叉口

	31
	
	303省道与水浴村村道交叉口

	32
	
	303省道与大雁村西村道交叉口

	33
	
	303省道与文明路交叉口

	34
	
	303省道与李炉村村道交叉口

	35
	
	303省道与侯凹村村道交叉口

	36
	
	303省道与双炉线（许炉村）交叉口

	37
	
	303省道与大众煤业厂道交叉口

	38
	
	303省道与铜水快速路交叉口

	39
	
	303省道与鑫磊大道交叉口

	40
	
	303省道与225省道交叉口

	41
	
	303省道与铜冶西环路交叉口

	42
	
	303省道118公里500米（清峪村）

	43
	
	303省道122公里900米（泉门东）

	44
	
	303省道124公里100米（泉门）

	45
	
	303省道128公里300米（西店桥）

	46
	鑫磊大道
	鑫磊大道与铜冶西环交叉口

	47
	安水路
	安水路曲沟卡口

	48
	
	安水路南固现卡口

	49
	
	安水路与中轴线交叉口（东）

	50
	
	安水路与中轴线交叉口（西）

	51
	
	安水路与孟蒋路交叉口

	52
	
	安水路与辅岩大道交叉口

	53
	
	安水路与铁东路交叉口

	54
	
	安水路与人民路交叉口

	55
	
	安水路与松涛路交叉口

	56
	341国道
	341国道与曲沟镇东环路交叉口（曲沟集）

	57
	
	341国道与鄣邓村村道交叉口（洪岩村）

	58
	
	341国道与中轴线交叉口（曲沟服务区）

	59
	
	341国道与南段村道交叉口（南段村）

	60
	
	341国道与文明路交叉口（北彰武）

	61
	
	341国道与铁东路交叉口（铁东路）

	62
	
	341国道与天池村村道交叉口（化肥厂）

	63
	
	341国道与225省道交叉口（S221）

	64
	
	341国道与祥和大道交叉口（祥和大道）

	65
	
	341国道与安水路交叉口（安林大道）

	66
	
	341国道633公里300米（下堡村）

	67
	
	341国道639公里700米（王家窑村）

	68
	
	341国道642公里300米（科泉）

	69
	225省道
	225省道与铜冶东环交叉口

	70
	
	225省道与小南线（南西炉）交叉口

	71
	
	225省道4公里800米（官司村）

	72
	
	225省道与铜冶镇府前路交叉口

	73
	
	225省道与工业路（上顺线）交叉口

	74
	
	225省道与顺城大道交叉口

	75
	
	225省道7公里500米（富家沟村）

	76
	
	225省道与鑫磊大道交叉口

	77
	
	225省道11公里800米（清峪村）

	78
	
	225省道15公里600米（红罗山）

	79
	
	225省道与辅岩大道交叉口

	80
	
	225省道与安水路交叉口

	81
	中轴线
	中轴线与绕城高速连接线交叉口

	82
	
	中轴线与安水连接线交叉口

	83
	
	中轴线12KM+300M（下穿安水路立

	84
	
	中轴线与北固现村村道交叉口

	85
	
	中轴线与庄园大道交叉口

	86
	
	中轴线与西麻水村村道交叉口

	87
	
	中轴线与荣盛大道交叉口

	88
	
	中轴线与荣兴大道交叉口

	89
	
	中轴线与荣昌大道交叉口

	90
	
	中轴线与长宁大道交叉口

	91
	
	中轴线与东石村村道路口

	92
	
	中轴线与洪积线交叉口

	93
	
	中轴线0公里288米

	94
	
	中轴线5公里288米

	95
	孟蒋路
	孟蒋路与洪积线交叉口（孙家岗村）

	96
	
	孟蒋路与长宁大道交叉口

	97
	
	孟蒋路张贾店测速卡口

	98
	
	孟蒋路与荣盛大道交叉口

	99
	
	孟蒋路与庄园大道交叉口

	100
	水冶镇
	辅岩大道与开发路交叉口

	101
	
	辅岩大道与文明路交叉口

	102
	
	辅岩大道与铁东路交叉口

	103
	
	辅岩大道与人民路交叉口

	104
	
	辅岩大道与松涛路交叉口

	105
	
	辅岩大道与水冶西街村村道交叉口

	106
	
	永通大道与文明路交叉口

	107
	
	永通大道与红塔路交叉口

	108
	
	红塔路与姬红线交叉口

	109
	
	一号路与文明路交叉口

	110
	
	一号路与铁东路交叉口

	111
	
	一号路与松涛路交叉口

	112
	
	铁东路与天池村村道交叉口

	113
	
	文明路与南段村村道交叉口

	114
	
	文明路与姬红线交叉口

	115
	
	文明路与荣兴大道交叉口

	116
	顺城大道
	顺城大道与上蔡村村道交叉口

	117
	
	顺城大道与铜冶东环交叉口

	118
	铜冶东环
	铜水快速路0公里202米

	119
	
	铜水快速路7公里902米

	120
	铜冶西环
	铜冶西环与湾清线（东傍佐）交叉口

	121
	洪积线
	柏洪线与018县道交叉口

	122
	
	洪积线与翟曲线交叉口（东）

	123
	
	洪积线与翟曲线交叉口（西）

	124
	翟曲线
	翟曲线16KM+370M（曲沟一中）


注：以上点位处至少包含信号灯、相机、补光灯、爆闪灯、球机、雷达等设备。各投标人根据点位的实际情况自行勘察各路口设备情况，确保准确报价。

附表三

安阳市殷都区交通电警108个所需网络点位清单

	序号
	道路名称
	点位名称

	1
	301省道
	301省道与南京线（梁布大营）交叉口十字口

	2
	
	301省道与107国道交叉口

	3
	
	301省道与安曹线交叉口

	4
	
	301省道与018县道（郭家屯）交叉口

	5
	
	301省道与林清线交叉口

	6
	
	301省道与张显屯村村道交叉口

	7
	
	301省道与狄清线交叉口

	8
	
	301省道与张家洼村村道交叉口

	9
	
	301省道与018县道（英烈）交叉口

	10
	
	301省道与众乐村村道交叉口

	11
	
	301省道与中轴线交叉口

	12
	
	301省道与孟蒋路交叉口

	13
	
	301省道与孟村路交叉口

	14
	
	301省道与伦掌商贸路交叉口

	15
	
	301省道与林清线（西柏涧）交叉口

	16
	
	301省道与西柏涧村道交叉口

	17
	
	301省道与铜水快速路交叉口

	18
	老安姚路
	安姚路与翟曲线交叉口

	19
	303省道
	303省道与翟曲线（东彪涧）交叉口

	20
	
	303省道与西彪涧村村道交叉口

	21
	
	303省道与绕城高速交叉口

	22
	
	303省道与翟曲线（上营村）交叉口

	23
	
	303省道与下营村村道交叉口

	24
	
	303省道与下营村（西）村道交叉口

	25
	
	303省道与何坟村村道交叉口

	26
	
	303省道与小坟村村道交叉口

	27
	
	303省道与中轴线交叉口

	28
	
	303省道与李家庄村村道交叉口

	29
	
	303省道与孟蒋路交叉口

	30
	
	303省道与水浴村村道交叉口

	31
	
	303省道与大雁村西村道交叉口

	32
	
	303省道与文明路交叉口

	33
	
	303省道与李炉村村道交叉口

	34
	
	303省道与侯凹村村道交叉口

	35
	
	303省道与双炉线（许炉村）交叉口

	36
	
	303省道与大众煤业厂道交叉口

	37
	
	303省道与铜水快速路交叉口

	38
	
	303省道与鑫磊大道交叉口

	39
	
	303省道与225省道交叉口

	40
	
	303省道与铜冶西环路交叉口

	41
	
	303省道118公里500米（清峪村）

	42
	
	303省道122公里900米（泉门东）

	43
	
	303省道124公里100米（泉门）

	44
	
	303省道128公里300米（西店桥）

	45
	鑫磊大道
	鑫磊大道与铜冶西环交叉口

	46
	安水路
	安水路曲沟卡口

	47
	
	安水路南固现卡口

	48
	
	安水路与孟蒋路交叉口

	49
	
	安水路与辅岩大道交叉口

	50
	
	安水路与铁东路交叉口

	51
	
	安水路与人民路交叉口

	52
	
	安水路与松涛路交叉口

	53
	
	341国道与鄣邓村村道交叉口（洪岩村）

	54
	
	341国道633公里300米（下堡村）

	55
	
	341国道639公里700米（王家窑村）

	56
	
	341国道642公里300米（科泉）

	57
	225省道
	225省道与铜冶东环交叉口

	58
	
	225省道与小南线（南西炉）交叉口

	59
	
	225省道4公里800米（官司村）

	60
	
	225省道与铜冶镇府前路交叉口

	61
	
	225省道与工业路（上顺线）交叉口

	62
	
	225省道与顺城大道交叉口

	63
	
	225省道7公里500米（富家沟村）

	64
	
	225省道与鑫磊大道交叉口

	65
	
	225省道11公里800米（清峪村）

	66
	
	225省道15公里600米（红罗山）

	67
	
	225省道与辅岩大道交叉口

	68
	
	225省道与安水路交叉口

	69
	中轴线
	中轴线与绕城高速连接线交叉口

	70
	
	中轴线12KM+300M（下穿安水路立交）

	71
	
	中轴线与北固现村村道交叉口

	72
	
	中轴线与庄园大道交叉口

	73
	
	中轴线与西麻水村村道交叉口

	74
	
	中轴线与荣盛大道交叉口

	75
	
	中轴线与荣兴大道交叉口

	76
	
	中轴线与荣昌大道交叉口

	77
	
	中轴线与长宁大道交叉口

	78
	
	中轴线与东石村村道路口

	79
	
	中轴线与洪积线交叉口

	80
	
	中轴线0公里288米

	81
	
	中轴线5公里288米

	82
	孟蒋路
	孟蒋路与洪积线交叉口（孙家岗村）

	83
	
	孟蒋路与长宁大道交叉口

	84
	
	孟蒋路张贾店测速卡口

	85
	
	孟蒋路与荣盛大道交叉口

	86
	
	孟蒋路与庄园大道交叉口

	87
	水冶镇
	辅岩大道与开发路交叉口

	88
	水冶镇
	辅岩大道与文明路交叉口

	89
	
	辅岩大道与铁东路交叉口

	90
	
	辅岩大道与人民路交叉口

	91
	
	辅岩大道与松涛路交叉口

	92
	
	辅岩大道与水冶西街村村道交叉口

	93
	
	永通大道与文明路交叉口

	94
	
	永通大道与红塔路交叉口

	95
	
	红塔路与姬红线交叉口

	96
	
	一号路与文明路交叉口

	97
	
	一号路与铁东路交叉口

	98
	
	一号路与松涛路交叉口

	99
	
	铁东路与天池村村道交叉口

	100
	
	文明路与南段村村道交叉口

	101
	
	文明路与姬红线交叉口

	102
	顺城大道
	顺城大道与上蔡村村道交叉口

	103
	
	顺城大道与铜冶东环交叉口

	104
	铜冶东环
	铜水快速路0公里202米

	105
	
	铜水快速路7公里902米

	106
	铜冶西环
	铜冶西环与湾清线（东傍佐）交叉口

	107
	洪积线
	柏洪线与018县道交叉口

	108
	翟曲线
	翟曲线16KM+370M（曲沟一中）


注：以上点位处至少包含信号灯、相机、补光灯、爆闪灯、球机、雷达等设备。各投标人根据点位的实际情况自行勘察各路口设备情况，确保准确报价。

附表四

平交路口安防设施一览表

	序号
	道路口名称
	需加装设备
	路口形态
	警示柱
	爆闪灯

(含2米支柱）

	1 
	S303省道西店桥村口向南50米
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	2 
	S303省道牛氏黄粉虫厂西口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	3 
	S303省道牛氏黄粉虫厂东口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	4 
	S303省道磊口乡塔山小流域
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	5 
	S303省道清池村
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	6 
	S303省道修定寺唐塔
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	7 
	S303省道清峪村
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	8 
	S303省道天河矿山
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	9 
	S303省道清峪村东口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	10 
	S303省道水王线
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	11 
	S303省道西鲁仙村口
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	12 
	S303省道鲁仙水库向西50米
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	13 
	S303省道大五里涧
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	14 
	S303省伦掌乡李辛庄村口朝南方向
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	15 
	S303省伦掌乡李辛庄村口朝南方向
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	16 
	S303省伦掌乡李辛庄村口向西100米
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	17 
	S303省伦掌乡焦家坟西口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	18 
	S303省伦掌乡李炉村朝北村口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	19 
	S303省伦掌乡李炉村南口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	20 
	S303省水冶镇西石村口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	21 
	S303省水冶镇李家庄村
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	22 
	S303省水冶镇辉泉村向西200米
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	23 
	S303省水冶镇辉泉村东口
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	24 
	S303省洪河屯乡老瓦屋桥向西20米
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	25 
	S303省洪河屯乡老瓦屋桥向东20米
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	26 
	S303省洪河屯乡高速口上四庄村
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	27 
	S303省洪河屯乡西彪涧东口
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	28 
	S303省洪河屯乡西彪涧西口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	29 
	S303省洪河屯乡营房村口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	30 
	303省道天韵食品路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	31 
	S303省小坟东街向东100米
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	32 
	S303省小坟东街
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	33 
	S303省小坟西街
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	34 
	S303省中轴线向东100米路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	35 
	303省道与中轴线向西教堂
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	36 
	大白线与北山庄交叉口
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	37 
	大白线许家沟乡小寨村口南口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	38 
	与老安林路十字路口（相村口和育才
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	39 
	S225大白线天池南口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	40 
	S225大白线西街花园街路口东
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	41 
	25大白线临化水泥厂对面珍珠泉路
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	42 
	S225大白线车管所路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	43 
	107国道南崔庄村口（东口、西口）
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	44 
	107国道博大轻纺城口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	45 
	107国道北花村加气母站口
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	46 
	107国道太平店村（东口、西口）
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	47 
	107国道南丰村口
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	48 
	107国道北丰村口
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	49 
	301省道木厂屯村口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	50 
	301省道吉庄村口
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	51 
	301省道后净渠村口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	52 
	301省道北李庄村口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	53 
	301省道马庄村卫生室口对面
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	54 
	301省道洪河村口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	55 
	301省道乡政府对面口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	56 
	301省道朝阳驾校（南口、北口）
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	57 
	301省道向羽汽修对面
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	58 
	301省道向羽汽修对面西侧50米北侧
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	59 
	301省道漳南灌渠（南口、北口）
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	60 
	301省道蔡村口
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	61 
	301省道林县庄村口
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	62 
	301省道李家村口
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	63 
	301省道东柏涧村口
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	64 
	301省道西柏涧村委会口
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	65 
	安水路北曲沟东环路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	66 
	安水路北曲沟旺鸿传媒路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	67 
	安水路西曲沟汇成汽修路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	68 
	安水路陈家井南侧路口
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	69 
	安水路曲沟金湖物流园路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	70 
	安水路南固现敬老院路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	71 
	安水路南固现漫水长虹路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	72 
	安水路北固现西口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	73 
	安水路固现桥东侧路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	74 
	安水路固现桥西侧路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	75 
	安水路东古庄路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	76 
	安水路姬家屯路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	77 
	安水路永兴路北侧路口
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	78 
	安水路正心小学路口
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	79 
	安水路水冶镇三中学校路口北侧
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	80 
	安水路黄口村路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	81 
	G341国道曲沟迎宾大道路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	82 
	G341国道曲沟秦小屯路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	83 
	G341国道东高平村口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	84 
	G341国道水冶天池村东口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	85 
	G341国道黄口村新路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	86 
	G341国道岗西村路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	87 
	G341国道岗西村西路口
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	88 
	G341国道海皇水泥厂路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	89 
	G341国道下堡、河西路口
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	90 
	G341国道下堡西路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	91 
	G341国道许家沟三中路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	92 
	G341国道五里庙路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	93 
	G341国道二龙山路口
	爆闪灯，警示柱
	十
	8 
	4 

	94 
	G341国道北庄路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	95 
	G341国道王家窑西路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 

	96 
	安水路姬家屯路口
	爆闪灯，警示柱
	丁
	4 
	3 


附表五

智慧交警机房用电统计一览表

	序号
	现有设备名称
	单位
	数量
	平均功率
	备注

	1 
	海康威视网络存储服务器
	台
	3 
	300W
	

	2 
	海康威视平台服务器
	台
	6 
	280W
	

	3 
	海康威视云结构化服务器
	台
	6 
	400W
	

	4 
	DPtech深度业务交换网关
	台
	2 
	800W
	

	5 
	海康威视三层交换机
	台
	1 
	1300W
	

	6 
	海康威视48口交换机
	台
	4 
	36W
	

	7 
	海康威视24口交换机
	台
	2 
	16W
	

	8 
	海康威视8口交换机
	台
	2 
	10W
	

	9 
	海康威视硬盘录像机
	台
	1 
	170W
	

	10 
	UNV 网络存储服务器
	台
	2 
	400W
	

	11 
	UNV 服务器
	台
	3 
	300W
	

	12 
	iTeaQ风冷式空调
	台
	1 
	17649W
	

	13 
	海康威视电脑
	台
	2 
	80W
	

	14 
	照明灯
	个
	9 
	40W
	

	15 
	台式电脑
	台
	17 
	400w
	按每天工作
10小时

	16 
	空调挂机
	台
	6 
	1200w
	

	17 
	空调柜机
	台
	1 
	2500w
	

	18 
	电暖气
	台
	5 
	3000w
	


附表六

智慧交警机房日常维护人员一览表

	序号
	类型
	数量
	单位

	1 
	维修工程师
	1 
	人/年


十、保密要求
投标人应做到下列保密义务：
1、保密内容（包括技术信息）：所有项目相关的技术资料及商务文件。
2、涉密人员范围：投标人所有项目参与成员。
3、泄密责任：按照国家法律规定执行。
注：1、本项目的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业
提醒：投标人按照采购文件中标明的服务项目的所属行业、按该行业所对应的中小企业划分标准，作为服务的承接商（供应商）是否属于小微企业的判断标准。
投标人不应按照自身的行业属性作为小微企业的判断标准（应按采购文件标明的所属行业进行判断）。
2.5 安全

投标服务（及所涉货物材料设施）应符合国家、行业的各项安全标准，投标人对投标服务（及所涉货物材料设施）的安全性承担全部责任。服务期内不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的服务（及所涉货物材料设施），将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由中标人承担全部责任。
2.6 投标文件对“具体服务（技术）要求”的响应

“2.4标段（包）内容（具体范围、数量），具体服务（技术）要求”为采购需求的基础性要求，服务内容应当明确，服务所涉产品及技术参数应当明确并最终指向具体明确的产品。投标文件技术参数抄袭招标文件“具体服务（技术）要求”，投标产品不明确的、或与投标产品不一致的，评标委员会有权按照实质性判断原则评定其为无效投标。
2.7技术偏离
2.7.1★服务所涉货物材料设施的不接受负偏差，低于“具体服务（技术）要求”的、为无效投标。
2.7.2 除服务所涉货物材料设施的技术偏离外，其他内容不接受负偏差。
2.7.3 投标文件对技术偏差的描述要求：见第三章投标人须知3.7.3项。
2.8 合同履行期限后、服务项目所涉货物的售后服务
无特殊要求，服务要求中已作要求的从其要求。
2.9保险、所涉货物包装
2.9.1保险（如需）：
投标人应遵循国家相关保险的规定，依照法规规定，根据项目属性需要，办理货物设施等的财产保险、危险作业人员的工伤和意外伤害保险、设计和工程保险、第三方责任险，相关保险费用及相应责任由中标人承担。
2.9.2所涉货物包装：
中标人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2.10 采购标的的验收标准
见“第三章 投标人须知” 第9条“验收”条款。
2.11采购标的的其他技术、服务等要求
无

3. 项目其他要求
无
